
%---------------------------
\listfiles
\documentclass[ngerman,draft]{vl-arbeitsanweisung}
\usepackage{blindtext}
%\usepackage{showframe}

\Devision{7}
\Department{7.3}
\WorkingGroup{Vakuummetrologie}
\Object{DIR}
\Edition{03}

\title{Kalibrierung von Vakuummetern im Bereich von \\ 30\,Pa bis
 10\textsuperscript{5}\,Pa durch direkten Vergleich mit einem Normal}

\date{2007-05}

\usepackage{hyperref}

\begin{document}

\maketitle
\tableofcontents

\clearpage

\section{Zweck und Geltungsbereich}

\section{Begriffe und Abkürzungen}

\section{Räumlichkeiten und Umgebungsbedingungen}

\section{Gerätetechnische Gegebenheiten}

\subsection{Kalibriermethode}
\subsection{Qualitätsanforderungen}

\clearpage
\subsection{Kalibriereinrichtung}

\begin{figure}[!ht]
  \includegraphics[width=\textwidth]{Kalibriereinrichtung.pdf}
  \caption{Schemazeichnung der Kaliberiereinrichtung für den direkten Vergleich
  (ZKG = zu kalibrierendes Gerät). Das Primärnormal SE2 wird als
  Expansionssystem nicht genutzt, lediglich dessen Druckmessgeräte (am
  Gaseinlass) und die Tischplatte zur Montage des ZKG. Als Gaseinlass können
  QBS, DKM und FRS5 dienen.}
\end{figure}

\FloatBarrier % Verhindern, dass Abb./Tab. in nächsten Abschnitt gleitet.

\subsection{Normale und Messmittel}

\section{Kalibrierverfahren}

\section{Validierung}

\section{Ergebnisse von Vergleichen}

\section{Aufzeichnungs- und Ablagesystem (Aktenordnung)}

\begin{thebibliography}{9}

  \bibitem{Jitschin1990}
  W. Jitschin, J.\,K. Migwi and G.\,Grosse: Pressures in the high and medium
  vacuum range by a series expansion standard. Vacuum \textbf{40} (1990),
  293--304.

  \bibitem{Jousten1990}
  Karl Jousten, Thomas Bock, Dominik Pražák, Zdeněk Krajíček: Final report on
  the supplementary comparison  Euromet.M.P-S2  (bilateral comparison) in the
  pressure range from 30\,Pa to 7000\,Pa, Metrologia \textbf{44} (2007), 07007.

\end{thebibliography}

\section{Anhang: Messunsicherheitsbudgets für verschiedene Geräte und
  Beispielkalibrierschein}

\begin{landscape}  \small

  \sisetup{% für Spaltentyp "S"
    table-format = +1.2e+1
  }
  \newcolumntype{y}{>{\small}S}%
  \newcolumntype{P}[1]{>{\RaggedRight}p{#1}}%
  \newcolumntype{Y}{>{\RaggedRight}X}%

  \setlength\LTleft{0pt}
  \setlength\LTright{\fill}

  \noindent
  \begin{tabular}{@{}yyyyyyyyyyy@{}}

  \multicolumn{11}{@{}l@{}}{%
    {\usekomafont{disposition}
      CDG 10-Torr MKS Baratron 5\,1/2 Stellen mit FRS}} \\[1em]

  % Kopf-Einträge in geschweifte Klammern wegen Zahlenformatierung ("S").
  {$p$/Pa}  & {$p$/mbar} & {PTB/FRS}   & {PTB/FRS} & {Digitalis.} &
  {Repeat.} & {Repeat.}  & {Nullpunkt} & {Gesamt}  & {Gesamt}     & {$k=2$}
  \\
            &            &  {rel.}     & {mbar}    & {mbar}       &
  {rel.}    & {mbar}     &  {mbar}     & {mbar}    & {rel.}       &
  \\ \toprule

  3,00E+01 & 3,0E-01 & 7,17E-04 & 2,15E-02 & 2,90E-05 &
  2,00E-04 & 6,00E-03 & 2,90E-05 & 2,2E-02 & 7,4E-04  & 1,49E-03  \\

  1,00E+02 & 1,0E+00 & 2,17E-04 & 2,17E-02 & 2,90E-05 &
  2,00E-04 & 2,00E-02 & 2,90E-05 & 2,9E-02 & 2,9E-04 & 5,90E-04   \\

  1,00E+03 & 1,0E+01 & 3,21E-05 & 3,21E-02 & 2,90E-04 &
  2,00E-04 & 2,00E-01 & 2,90E-04 & 2,0E-01 & 2,0E-04 & 4,05E-04

  \\ \bottomrule

  \end{tabular}
  \minisec{\usekomafont{disposition}Erläuterungen:} \par\medskip
  \noindent
  \begin{tabularx}{\linewidth}{@{}P{.275\linewidth}Y@{}}
    $p$/Pa & Eingestellter Druck in Pa \\
    $p$/mbar & Eingestellter Druck in mbar \\[-2ex]

    \multicolumn{2}{@{}p{\linewidth}@{}}
      {\minisec{Unsicherheit durch Primärnormal FRS5}} \\[-2ex]

    PTB/FRS rel. & Relative Unsicherheit des eingestellten Drucks \\
    PTB/FRS mbar & Unsicherheit des eingestellten Drucks in mbar \\[-2ex]

    \multicolumn{2}{@{}p{\linewidth}@{}}
      {\minisec{Unsicherheit durch Gerät}} \\[-2ex]

    Digitalis. & Unsicherheit durch Digitalisierung: \SI{0.29}{} mal letzte
      Digit-Stelle \\
    Repeat. rel. & Relative Wiederholpräzision ermittelt durch die mittlere
      Standardabweichung  der Kalibrierwerte von einer Ausgleichskurve \\
    Repeat. mbar & dito. in mbar \\
    Nullpunkt mbar & Unsicherheit durch Nullpunktschwankungen, Nullpunktdrift,
      einschl. durch Temp.-Änderungen \\
    Gesamt mbar & Gesamtunsicherheit in mbar (Wurzel aus obigen Varianzen) \\
    Gesamt rel. & relative Gesamtunsicherheit \\
    $k=2$ & relative Gesamtunsicherheit mal 2 ($k=2$) \\[-2ex]

    \multicolumn{2}{@{}p{\linewidth}@{}}
      {\minisec{Zusätzliche Unsicherheiten, die keine Rolle bei
       "`Best Meas. Capabilties"' spielen, aber bei der weiteren Verwendung
      als Messgerät}} \\[-2ex]

    Unsicherheit der thermischen Transpiration bei $u(T)=\SI{0.3}{K}$
      & druckabhängig, z.\,B.\ \SI{0.05}{\%} bei \SI{0.1}{Pa} \\
    Temperatureinfluss (\SI{0.3}{K}) auf Messkopf (Nullpunktdrift)
      & \SI{4.00E-06}{mbar} \\
    Temperatureinfluss (\SI{1}{K}) auf Messverstärker
      & \SI{2.00E-05}{} relativ \\
    Langzeitstabilität & \SI{1.00E-03}{} relativ \\

  \end{tabularx}

\end{landscape}

\clearpage

% Alle Seiten des Kalibrierscheines
\includepdf[pages=-,frame,scale=.75,%
  pagecommand={\thispagestyle{headings}}]{ks-75024_2014.pdf}

\end{document}
%---------------------------
