
\ProvidesFile{IK-2015.clo}[2015/12/10 v1.0c class option (RN/PTB)]

\iffalse

Definitionen, die ab Januar 2015 gültig sind.

\fi

\RequirePackage[%
headheight=44bp,
marginparwidth=0pt,
left=69bp,
right=40bp,
textheight=609bp,
top=164bp,
headsep=77bp,
footskip=0bp,
]{geometry}

\newcommand*\ks@printFirstPage{%
  \unitlength=1bp %
  \AtPageLowerLeft{%
    %------------- Kopf ------------
    %%%\put(69,783){\parbox{\textwidth}{\huge\bfseries\ks@PTB}}
    %%%\put(69,760){\parbox{\textwidth}{\large\bfseries\ks@BSuB}}
    \put(68,754){\includegraphics[width=308bp]{PTB-logo-KS-2015.pdf}}
    %%%\put(287,680){\includegraphics[width=62bp]{Adler.pdf}}
    \put(252,640){\normalfont\huge Kalibrierschein}
    \put(260,622){\normalfont\itshape\large Calibration Certificate}
    %-----------Mittelteil ---------
    \ks@put@main
    %------------- Fuss ------------
    %%%\put(-18bp,38bp){\rotatebox{90}{\xscriptsize 391~00B~k}}
    %%%\put(62,83){\linethickness{1.3bp}\line(1,0){506}}
    \normalfont\scriptsize
    \put(68,68){\parbox[t]{\textwidth}{%
       Kalibrierscheine ohne Unterschrift und Siegel haben keine G\"ultigkeit.
       Dieser Kalibrierschein darf nur unver\"andert weiterverbreitet\\
       werden. Ausz\"uge bed\"urfen der Genehmigung der
       Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. \\
       \normalfont\itshape
       Calibration certificates without signature and seal are not valid.
       This calibration certificate may not be reproduced other than in
       full. \\ Extracts may be taken only with permission of the
       Physikalisch-Technische Bundesanstalt.
    }}
  }
}

\newcommand\ks@put@main{%
  \normalfont\normalsize
  \@tempdima=68bp %
  \@tempdimb=648bp %
  \@tempdimd=207bp %
  %--------------------------------
  \advance\@tempdimb-60bp %
  \@tempdimc=\@tempdimb \advance\@tempdimc-10bp %
  \put(\@tempdima,\@tempdimb){Gegenstand:}
  \put(\@tempdimd,\@tempdimb){\ks@object}
  \put(\@tempdima,\@tempdimc){\scriptsize\itshape Object:}
  %--------------------------------
  \advance\@tempdimb-60bp %
  \@tempdimc=\@tempdimb \advance\@tempdimc-10bp %
  \put(\@tempdima,\@tempdimb){Hersteller:}
  \put(\@tempdimd,\@tempdimb){\ks@printDevicesTable{348bp}{46bp}{29bp}}
  \put(\@tempdima,\@tempdimc){\scriptsize\itshape Manufacturer:}
  %--------------------------------
  \advance\@tempdimb-60bp %
  \@tempdimc=\@tempdimb \advance\@tempdimc-10bp %
  \put(\@tempdima,\@tempdimb){Typ:}
  \put(\@tempdima,\@tempdimc){\scriptsize\itshape Type:}
  %--------------------------------
  %%%\@tempdimb=478bp %
  \@tempdimb=455bp %
  %--------------------------------
  \advance\@tempdimb-30bp %
  \@tempdimc=\@tempdimb \advance\@tempdimc-10bp %
  \put(\@tempdima,\@tempdimb){Kennnummer:}
  \put(\@tempdima,\@tempdimc){\scriptsize\itshape Serial No.:}
  %--------------------------------
  \advance\@tempdimb-30bp %
  \@tempdimc=\@tempdimb \advance\@tempdimc-10bp %
  \put(\@tempdima,\@tempdimb){Auftraggeber:}
  \put(\@tempdimd,\@tempdimb){\ks@applicant@table}
  \put(\@tempdima,\@tempdimc){\scriptsize\itshape Applicant:}
  \@tempdimb=377bp %
  %--------------------------------
  \advance\@tempdimb-53bp %
  \@tempdimc=\@tempdimb \advance\@tempdimc-10bp %
  \put(\@tempdima,\@tempdimb){Anzahl der Seiten:}
  \put(\@tempdimd,\@tempdimb){\ztotpages}
  \put(\@tempdima,\@tempdimc){\scriptsize\itshape Number of pages:}
  %--------------------------------
  \advance\@tempdimb-30bp %
  \@tempdimc=\@tempdimb \advance\@tempdimc-10bp %
  \put(\@tempdima,\@tempdimb){Gesch\"aftszeichen:}
  \put(\@tempdimd,\@tempdimb){\ks@refNo}
  \put(\@tempdima,\@tempdimc){\scriptsize\itshape Reference No.:}
  %--------------------------------
  \advance\@tempdimb-30bp %
  \@tempdimc=\@tempdimb \advance\@tempdimc-10bp %
  \put(\@tempdima,\@tempdimb){Kalibrierzeichen:}
  \put(\@tempdimd,\@tempdimb){\ks@calibMark}
  \put(\@tempdima,\@tempdimc){\scriptsize\itshape Calibration mark:}
  %--------------------------------
  \advance\@tempdimb-30bp %
  \@tempdimc=\@tempdimb \advance\@tempdimc-10bp %
  \put(\@tempdima,\@tempdimb){Datum der Kalibrierung:}
  \put(\@tempdimd,\@tempdimb){\ks@calibDate}
  \put(\@tempdima,\@tempdimc){\scriptsize\itshape Date of calibration:}
  %--------------------------------
  \@tempdime=\@tempdimd \advance\@tempdime185bp %
  \advance\@tempdimb-30bp %
  %%%\@tempdimb=204bp %
  \@tempdimc=\@tempdimb \advance\@tempdimc-10bp %
  \put(\@tempdima,\@tempdimb){Im Auftrag}
  \put(\@tempdima,\@tempdimc){\scriptsize\itshape On behalf of PTB}
  \put(\@tempdimd,\@tempdimb){\ks@location, \ks@certificateDate}
  \put(\@tempdime,\@tempdimb){Im Auftrag}
  \put(\@tempdime,\@tempdimc){\scriptsize\itshape On behalf of PTB}
  \advance\@tempdimb-24bp %
  \@tempdimc=\@tempdimb \advance\@tempdimc-10bp %
  \put(\@tempdimd,\@tempdimb){Siegel}
  \put(\@tempdimd,\@tempdimc){\scriptsize\itshape Seal}
  %--------------------------------
  \advance\@tempdimb-40bp %
  \put(\@tempdima,\@tempdimb){\ks@byOrder}
  \put(\@tempdime,\@tempdimb){\ks@examiner}
  %--------------------------------
  \put(46bp,178bp){\rotatebox[origin=c]{90}{\tiny 391~00B~n}}
}

\newcommand*\ks@head{%
  \begin{picture}(0,0)
    \unitlength=1bp %
    %%%\put(-1,28){\parbox{\textwidth}{\normalfont\huge\bfseries\ks@PTB}}
    \put(-1,-5){\includegraphics[width=308bp]{PTB-logo-KS-2015.pdf}}
    \put(-1,-35){\parbox{\textwidth}{%
      \normalfont\small
      Seite~\thepage\ zum Kalibrierschein vom~\ks@certificateDate,
      Kalibrierzeichen:~\ks@calibMark \\
      \scriptsize\itshape
      Page~\thepage\ of the Calibration Certificate dated~\ks@certificateDate,
      calibration mark:~\ks@calibMark
    }}
  \end{picture}
}


\newcommand\ks@lastPage{%
  \large

  \begin{otherlanguage}{ngerman}

  \textbf{\Large Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt} (PTB) in
  Braunschweig und Berlin ist das nationale Metrologieinstitut und die
  technische Oberbeh\"orde der Bundesrepublik Deutschland f\"ur das
  Messwesen. Die PTB geh\"ort zum Gesch\"aftsbereich des Bundesministeriums
  f\"ur Wirtschaft und Energie. Sie erf\"ullt die Anforderungen an Kalibrier-
  und Pr\"uflaboratorien auf der Grundlage der DIN EN ISO/IEC 17025.

  Zentrale Aufgabe der PTB ist es, die gesetzlichen Einheiten in
  \"Ubereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI) darzustellen,
  zu bewahren und weiterzugeben. Die PTB steht damit an oberster Stelle der
  metrologischen Hierarchie in Deutschland. Die Kalibrierscheine der PTB
  dokumentieren eine auf nationale Normale r\"uckgef\"uhrte Kalibrierung.

  Dieser Ergebnisbericht ist in \"Ubereinstimmung mit den Kalibrier- und
  Messm\"oglichkeiten (CMCs), wie sie im Anhang~C des gegenseitigen
  Abkommens (MRA) des Internationalen Komitees f\"ur Ma\ss e und
  Gewichte enthalten sind. Im Rahmen des MRA wird die G\"ultigkeit der
  Ergebnisberichte von allen teilnehmenden Instituten f\"ur die im
  Anhang~C spezifizierten Messgr\"o\ss en, Messbereiche und
  Messunsicherheiten gegenseitig anerkannt (n\"ahere Informationen unter
  http://www.bipm.org).

  \end{otherlanguage}

  \begingroup
    \vspace{1.6\baselineskip}
    \centering
    \includegraphics[width=68bp]{CIPM-MRA.png}\par
    \vspace{1.6\baselineskip}
  \endgroup

  \itshape

  \begin{otherlanguage}{english}

  \textbf{\Large The Physikalisch-Technische Bundesanstalt} (PTB) in
  Braunschweig and Berlin is the National Metrology Institute and the
  supreme technical authority of the Federal Republic of Germany for metrology.
  The PTB comes under the auspices of the Federal Ministry of Economics and
  Energy. It meets the requirements for calibration and testing laboratories as
  defined in DIN EN ISO/IEC 17025.

  The central task of PTB is to realize, to maintain and to disseminate the
  legal units in compliance with the International System of Units (SI). PTB
  thus is at the top of the metrological hierarchy in Germany. The calibration
  certificates issued by PTB document a calibration traceable to national
  measurement standards.

  This certificate is consistent with the Calibration and Measurement
  Capabilities (CMCs) that are included in Appendix~C of the Mutual
  Recognition Arrangement (MRA) drawn up by the International Committee for
  Weights and Measures (CIPM). Under the MRA, all participating institutes
  recognize the validity of each other’s calibration and measurement
  certificates for the quantities, ranges and measurement uncertainties
  specified in Appendix~C (for details, see http://www.bipm.org).

  \end{otherlanguage}

  \vfill \mbox{}
}

\newcommand*\ks@@foot{%
  \begin{picture}(0,0)
    \unitlength=1bp %
    %%%\put(-7,23){\linethickness{1.3bp}\line(1,0){506}}
    \normalfont\small
    \put(-1,9){Physikalisch-Technische Bundesanstalt}
    \scriptsize
    \put(-1,-3){\parbox[t]{.25\textwidth}{%
       Bundesallee 100 \\
       38116 Braunschweig \\
       DEUTSCHLAND
    }}
    \put(280,-3){\parbox[t]{.25\textwidth}{%
       Abbestra\ss e 2--12 \\
       10587 Berlin \\
       DEUTSCHLAND
    }}
  \end{picture}
}

%%%\renewcommand\ks@lastPage{}

\endinput
%%
%% End of file `IK-2015.clo'.
