<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">
\ProvidesFile{KK-0000.clo}[2015/12/10 v1.0c class option (RN/PTB)]

\iffalse

Definitionen, die bis Dezember 2014 gültig waren.

\fi

\RequirePackage[%
headheight=46bp,
marginparwidth=0pt,
left=69bp,
right=40bp,
textheight=646bp,
top=127bp,
headsep=40bp,
footskip=0bp,
]{geometry}

\newcommand*\ks@printFirstPage{%
  \unitlength=1bp %
  \AtPageLowerLeft{%
    %------------- Kopf ------------
    \put(69,783){\parbox{\textwidth}{\huge\bfseries\ks@PTB}}
    \put(69,760){\parbox{\textwidth}{\large\bfseries\ks@BSuB}}
    \put(287,700){\includegraphics[width=62bp]{Adler.pdf}}
    \put(252,660){\normalfont\huge Kalibrierschein}
    \put(260,642){\normalfont\itshape\large Calibration Certificate}
    %-----------Mittelteil ---------
    \ks@put@main
    %------------- Fuss ------------
    %%%\put(-18bp,38bp){\rotatebox{90}{\xscriptsize 391~00B~k}}
    \put(62,83){\linethickness{1.3bp}\line(1,0){506}}
    \normalfont\scriptsize
    \put(68,68){\parbox[t]{\textwidth}{%
       Kalibrierscheine ohne Unterschrift und Siegel haben keine G\"ultigkeit.
       Dieser Kalibrierschein darf nur unver\"andert weiterverbreitet\\
       werden. Ausz\"uge bed\"urfen der Genehmigung der
       Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. \\
       \normalfont\itshape
       Calibration certificates without signature and seal are not valid.
       This calibration certificate may not be reproduced other than in
       full. \\ Extracts may be taken only with permission of the
       Physikalisch-Technische Bundesanstalt.
    }}
  }
}

\newcommand\ks@put@main{%
  \normalfont\normalsize
  \@tempdima=68bp %
  \@tempdimb=670bp %
  \@tempdimd=207bp %
  %--------------------------------
  \advance\@tempdimb-60bp %
  \@tempdimc=\@tempdimb \advance\@tempdimc-10bp %
  \put(\@tempdima,\@tempdimb){Gegenstand:}
  \put(\@tempdimd,\@tempdimb){\ks@object}
  \put(\@tempdima,\@tempdimc){\scriptsize\itshape Object:}
  %--------------------------------
  \advance\@tempdimb-60bp %
  \@tempdimc=\@tempdimb \advance\@tempdimc-10bp %
  \put(\@tempdima,\@tempdimb){Hersteller:}
  \put(\@tempdimd,\@tempdimb){\ks@printDevicesTable{348bp}{46bp}{29bp}}
  \put(\@tempdima,\@tempdimc){\scriptsize\itshape Manufacturer:}
  %--------------------------------
  \advance\@tempdimb-60bp %
  \@tempdimc=\@tempdimb \advance\@tempdimc-10bp %
  \put(\@tempdima,\@tempdimb){Typ:}
  \put(\@tempdima,\@tempdimc){\scriptsize\itshape Type:}
  %--------------------------------
  \@tempdimb=478bp %
  %--------------------------------
  \advance\@tempdimb-30bp %
  \@tempdimc=\@tempdimb \advance\@tempdimc-10bp %
  \put(\@tempdima,\@tempdimb){Kennnummer:}
  \put(\@tempdima,\@tempdimc){\scriptsize\itshape Serial number:}
  %--------------------------------
  \advance\@tempdimb-30bp %
  \@tempdimc=\@tempdimb \advance\@tempdimc-10bp %
  \put(\@tempdima,\@tempdimb){Auftraggeber:}
  \put(\@tempdimd,\@tempdimb){\ks@applicant@table}
  \put(\@tempdima,\@tempdimc){\scriptsize\itshape Applicant:}
  \@tempdimb=377bp %
  %--------------------------------
  \advance\@tempdimb-30bp %
  \@tempdimc=\@tempdimb \advance\@tempdimc-10bp %
  \put(\@tempdima,\@tempdimb){Anzahl der Seiten:}
  \put(\@tempdimd,\@tempdimb){\ztotpages}
  \put(\@tempdima,\@tempdimc){\scriptsize\itshape Number of pages:}
  %--------------------------------
  \advance\@tempdimb-30bp %
  \@tempdimc=\@tempdimb \advance\@tempdimc-10bp %
  \put(\@tempdima,\@tempdimb){Gesch\"aftszeichen:}
  \put(\@tempdimd,\@tempdimb){\ks@refNo}
  \put(\@tempdima,\@tempdimc){\scriptsize\itshape Reference No.:}
  %--------------------------------
  \advance\@tempdimb-30bp %
  \@tempdimc=\@tempdimb \advance\@tempdimc-10bp %
  \put(\@tempdima,\@tempdimb){Kalibrierzeichen:}
  \put(\@tempdimd,\@tempdimb){\ks@calibMark}
  \put(\@tempdima,\@tempdimc){\scriptsize\itshape Calibration mark:}
  %--------------------------------
  \advance\@tempdimb-30bp %
  \@tempdimc=\@tempdimb \advance\@tempdimc-10bp %
  \put(\@tempdima,\@tempdimb){Datum der Kalibrierung:}
  \put(\@tempdimd,\@tempdimb){\ks@calibDate}
  \put(\@tempdima,\@tempdimc){\scriptsize\itshape Date of calibration:}
  %--------------------------------
  \@tempdime=\@tempdimd \advance\@tempdime185bp %
  \advance\@tempdimb-30bp %
  \@tempdimc=\@tempdimb \advance\@tempdimc-10bp %
  \put(\@tempdima,\@tempdimb){Im Auftrag:}
  \put(\@tempdima,\@tempdimc){\scriptsize\itshape By order:}
  \put(\@tempdimd,\@tempdimb){\ks@location, \ks@certificateDate}
  \put(\@tempdime,\@tempdimb){Bearbeiter:}
  \put(\@tempdime,\@tempdimc){\scriptsize\itshape Examiner:}
  \advance\@tempdimb-24bp %
  \@tempdimc=\@tempdimb \advance\@tempdimc-10bp %
  \put(\@tempdimd,\@tempdimb){Siegel}
  \put(\@tempdimd,\@tempdimc){\scriptsize\itshape Seal}
  %--------------------------------
  \advance\@tempdimb-41bp %
  \put(\@tempdima,\@tempdimb){\ks@byOrder}
  \put(\@tempdime,\@tempdimb){\ks@examiner}
  %--------------------------------
  \put(52bp,170bp){\rotatebox[origin=c]{90}{\tiny 391~00B~k}}
}

\newcommand*\ks@head{%
  \begin{picture}(0,0)
    \unitlength=1bp %
    \put(-1,28){\parbox{\textwidth}{\normalfont\huge\bfseries\ks@PTB}}
    \put(-1,2){\parbox{\textwidth}{%
      \normalfont\small
      Seite~\thepage\ zum Kalibrierschein vom~\ks@certificateDate,
      Kalibrierzeichen:~\ks@calibMark \\
      \scriptsize\itshape
      Page~\thepage\ of calibration certificate of~\ks@certificateDate,
      calibration mark:~\ks@calibMark
    }}
  \end{picture}
}

\newcommand\ks@lastPage{%
  \large
  \textbf{\Large Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt} (PTB) in
  Braunschweig und Berlin ist das nationale Metrologieinstitut und die
  technische Oberbeh\"orde der Bundesrepublik Deutschland f\"ur das
  Messwesen und Teile der Sicherheitstechnik. Die PTB geh\"ort zum
  Dienstbereich des Bundesministeriums f\"ur Wirtschaft und Energie.
  Sie erf\"ullt die Anforderungen an Kalibrier- und Pr\"uflaboratorien
  auf der Grundlage der DIN EN ISO/IEC 17025.

  Zentrale Aufgabe der PTB ist es, die gesetzlichen Einheiten in
  \"Ubereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI)
  darzustellen, zu bewahren und -- insbesondere im Rahmen des
  gesetzlichen und industriellen Messwesens -- weiterzugeben. Die PTB
  steht damit an oberster Stelle der metrologischen Hierarchie in
  Deutschland. Kalibrierscheine der PTB dokumentieren die
  R\"uckf\"uhrung des Kalibriergegenstandes auf nationale Normale.

  Dieser Ergebnisbericht ist in \"Ubereinstimmung mit den Kalibrier- und
  Messm\"oglichkeiten (CMCs), wie sie im Anhang C des gegenseitigen
  Abkommens (MRA) des Internationalen Komitees f\"ur Ma\ss e und
  Gewichte enthalten sind. Im Rahmen des MRA wird die G\"ultigkeit der
  Ergebnisberichte von allen teilnehmenden Instituten f\"ur die im
  Anhang C spezifizierten Messgr\"o\ss en, Messbereiche und
  Messunsicherheiten gegenseitig anerkannt (n\"ahere Informationen unter
  http://www.bipm.org).

  \begingroup
    \vspace{1.6\baselineskip}
    \centering
    \includegraphics[width=68bp]{CIPM-MRA.png}\par
    \vspace{1.6\baselineskip}
  \endgroup

  \itshape

  \textbf{\Large The Physikalisch-Technische Bundesanstalt} (PTB) in
  Braunschweig and Berlin is the National Metrology Institute and the
  highest technical authority of the Federal Republic of Germany for the
  field of metrology and certain sectors of safety engineering. The PTB
  comes under the auspices of the Federal Ministry of Economics and Energy.
  It meets the requirements for calibration and testing
  laboratories as defined in the EN ISO/IEC 17025.

  It is fundamental task of the PTB to realize and maintain the legal
  units in compliance with the International System of Units (SI) and to
  disseminate them, above all within the framework of legal and
  industrial metrology. The PTB thus is on top of the metrological
  hierarchy in Germany. Calibration certificates issued by it document
  that the object calibrated is traceable to national standards.

  This certificate is consistent with Calibration and Measurement
  Capabilities (CMCs) that are included in Appendix C of the Mutual
  Recognition Arrangement (MRA) drawn up by the International Committee
  for Weights and Measures (CIPM). Under the MRA, all participating
  institutes recognize the validity of each other's calibration and
  measurement certificates for the quantities, ranges and measurements
  uncertainties specified in Appendix C (for details see
  http://www.bipm.org).

  \vfill \mbox{}
}

\newcommand*\ks@@foot{%
  \begin{picture}(0,0)
    \unitlength=1bp %
    \put(-7,23){\linethickness{1.3bp}\line(1,0){506}}
    \normalfont\small
    \put(-1,9){Physikalisch-Technische Bundesanstalt}
    \scriptsize
    \put(-1,-3){\parbox[t]{.25\textwidth}{%
       Bundesallee 100 \\
       38116 Braunschweig \\
       DEUTSCHLAND
    }}
    \put(280,-3){\parbox[t]{.25\textwidth}{%
       Abbestra\ss e 2--12 \\
       10587 Berlin \\
       DEUTSCHLAND
    }}
  \end{picture}
}

\endinput
%%
%% End of file `KK-0000.clo'.
</pre></body></html>